**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Значение** |
| Диапазон частот генерируемых сигналов, МГц | 0,01 … 1800 |
| Энтропийный коэффициент качества шума, не менее | 0,97 |
| Защищаемые каналы | ПЭМИ и наводки |
| Тип антенны | внутренняя |
| Принудительное охлаждение | не требуется |
| Контроль работоспособности | - светодиодная индикация- звуковая сигнализация |
| Электропитание изделия | ~(187÷242)В/50 Гц |
| Время непрерывной работы:- при температуре окружающей среды ниже 35°С, не менее, ч - при температуре окружающей среды выше 35°С, не менее, ч - перерыв перед продолжением работы, не менее, ч |  841 |
| Максимальная мощность подключаемых устройств, не более, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 8 |
| Температура окружающей среды:- при эксплуатации, °С- при транспортировании и хранении, °С |  -25 … 40-30 ... 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 120\*70\*55 |
| Масса, не более, кг | 0,65 |