**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Значение** |
| Диапазон частот генерируемых сигналов, МГц | 0,01 … 1800 |
| Энтропийный коэффициент качества шума, не менее | 0,97 |
| Защищаемые каналы | ПЭМИ и наводки |
| Тип антенны | внутренняя |
| Принудительное охлаждение | не требуется |
| Контроль работоспособности | - светодиодная индикация  - звуковая сигнализация |
| Электропитание изделия | ~(187÷242)В/50 Гц |
| Время непрерывной работы:  - при температуре окружающей среды ниже 35°С, не менее, ч   - при температуре окружающей среды выше 35°С, не менее, ч   - перерыв перед продолжением работы, не менее, ч | 8  4  1 |
| Максимальная мощность подключаемых устройств, не более, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 8 |
| Температура окружающей среды:  - при эксплуатации, °С  - при транспортировании и хранении, °С | -25 … 40  -30 ... 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 120\*70\*55 |
| Масса, не более, кг | 0,65 |