### Масса и габаритные размеры

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Количество галет** | **Размеры, мм** | | **Масса, г, не более** |
| **L max** | **L1 max** |
| 1 | 32,2 | 45,5 | 35 |
| 2 | 43,2 | 56,5 | 43 |
| 3 | 54,2 | 67,5 | 52 |
| 4 | 65,2 | 78,5 | 62 |

|  |
| --- |
| **Внешний вид** |
| http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image002.jpg |
| **Структура обозначения** |
| http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image004.jpg |

### Исполнения и параметры

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение** | **Длина Lmax, мм** | **Масса, г, не более** | **Количество в одном переключателе** | | | **Угол β°** | **Электрическая схема одной галеты** |
| **галет** | **Направ-лений** | **положений** |
| 2П4Н | 32,2 | 35 | 1 | 4 | 2 | 90 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image006.jpg |
| 2П8Н | 43,2 | 43 | 2 | 8 |
| 2П12Н | 54,2 | 52 | 3 | 12 |
| 2П16Н | 65,2 | 62 | 4 | 16 |
| 3П4Н | 32,2 | 35 | 1 | 4 | 3 | 105 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image008.jpg |
| 3П8Н | 43,2 | 43 | 2 | 8 |
| 3П12Н | 54,2 | 52 | 3 | 12 |
| 3П16Н | 65,2 | 62 | 4 | 16 |
| 4П3Н | 32,2 | 35 | 1 | 3 | 4 | 120 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image010.jpg |
| 4П6Н | 43,2 | 43 | 2 | 6 |
| 4П9Н | 54,2 | 52 | 3 | 9 |
| 4П12Н | 65,2 | 62 | 4 | 12 |
| 5П2Н | 32,2 | 35 | 1 | 2 | 5 | 135 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image012.jpg |
| 5П4Н | 43,2 | 43 | 2 | 4 |
| 5П6Н | 54,2 | 52 | 3 | 6 |
| 5П8Н | 65,2 | 62 | 4 | 8 |
| 6П2Н | 32,2 | 35 | 1 | 2 | 6 | 150 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image014.jpg |
| 6П4Н | 43,2 | 43 | 2 | 4 |
| 6П6Н | 54,2 | 52 | 3 | 6 |
| 6П8Н | 65,2 | 62 | 4 | 8 |
| 7П1Н | 32,2 | 35 | 1 | 1 | 7 | 165 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image016.jpg |
| 7П2Н | 43,2 | 43 | 2 | 2 |
| 7П3Н | 54,2 | 52 | 3 | 3 |
| 7П4Н | 65,2 | 62 | 4 | 4 |
| 8П1Н | 32,2 | 35 | 1 | 1 | 8 | 180 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image018.jpg |
| 8П2Н | 43,2 | 43 | 2 | 2 |
| 8П3Н | 54,2 | 52 | 3 | 3 |
| 8П4Н | 65,2 | 62 | 4 | 4 |
| 9П1Н | 32,2 | 35 | 1 | 1 | 9 | 15 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image020.jpg |
| 9П2Н | 43,2 | 43 | 2 | 2 |
| 9П3Н | 54,2 | 52 | 3 | 3 |
| 9П4Н | 65,2 | 62 | 4 | 4 |
| 10П1Н | 32,2 | 35 | 1 | 1 | 10 | 30 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image022.jpg |
| 10П2Н | 43,2 | 43 | 2 | 2 |
| 10П3Н | 54,2 | 52 | 3 | 3 |
| 10П4Н | 65,2 | 62 | 4 | 4 |
| 11П1Н | 32,2 | 35 | 1 | 1 | 11 | 45 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image024.jpg |
| 11П2Н | 43,2 | 43 | 2 | 2 |
| 11П3Н | 54,2 | 52 | 3 | 3 |
| 11П4Н | 65,2 | 62 | 4 | 4 |
| 12П1Н | 32,2 | 35 | 1 | 1 | 12 | 60 | http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/assets/images/products/p2g3_clip_image026.jpg |
| 12П2Н | 43,2 | 43 | 2 | 2 |
| 12П3Н | 54,2 | 52 | 3 | 3 |
| 12П4Н | 65,2 | 62 | 4 | 4 |

Примечание: контактные выводы, обозначенные пунктиром, являются нерабочими.