|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В              | 220 ± 22 |
| Частота сети, Гц | 50 ± 0,4 |
| Установленная мощность, не более, Вт,в том числе:нагревателя воздуха       нагревателя увлажнениявнутреннего освещения | 2200 1000100010 |
| Диапазон автоматического поддержания температуры,0С             | от 25 до 40 |
| Диапазон регулировки влажности, %                                | от 35 до 95 |
| Габаритные размеры, не более,  мм                                                         длина                                                                                                   ширина                                                 высота |  1040940900 |
| Количество уровней под установку поддонов ( 600х400) или гастроемкостей GN1/1  (530х325 глубиной не более 20 мм), шт. |  9 |
| Количество поддонов или гастроемкостей устанавливаемых на 1 уровень, шт.                 |  2 |
| Масса, кг, не более                                                              | 90 |
| Производительность шкафа (в кг) зависит от вида продукции, требований технологии вырабатываемых изделий, массы тестовых заготовок, качественных характеристик теста и длительности расстойки. |
| Назначенный срок службы, лет                                            | 6 |
| Назначенный срок хранения, лет        | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Ресурс, ч                                | 30000 |