|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В | 220 ± 22 |
| Частота сети, Гц | 50 ± 0,4 |
| Установленная мощность, не более, Вт,  в том числе:  нагревателя воздуха  нагревателя увлажнения  внутреннего освещения | 2200    1000  1000  10 |
| Диапазон автоматического поддержания температуры,0С | от 25 до 40 |
| Диапазон регулировки влажности, % | от 35 до 95 |
| Габаритные размеры, не более,  мм  длина  ширина  высота | 1040  940  900 |
| Количество уровней под установку поддонов ( 600х400) или гастроемкостей GN1/1  (530х325 глубиной не более 20 мм), шт. | 9 |
| Количество поддонов или гастроемкостей  устанавливаемых на 1 уровень, шт. | 2 |
| Масса, кг, не более | 90 |
| Производительность шкафа (в кг) зависит от вида продукции, требований технологии вырабатываемых изделий, массы тестовых заготовок, качественных характеристик теста и длительности расстойки. | |
| Назначенный срок службы, лет | 6 |
| Назначенный срок хранения, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Ресурс, ч | 30000 |