|  |
| --- |
| **ОТЛИЧИЕ МОДИФИКАЦИИ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Используемые материалы** | **ПВТ-2К** | **ПВТ-2К-1** |
| Нержавеющая сталь | Дверь и козырек,  теплообменник | Пекарская камера, дверь, передняя облицовка и козырек, теплообменник |
| Углеродистая качественная конструкционная сталь | Остальные части конструкции | Боковые панели |

Особенности, технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В | 380±38 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 2,0 |
| Тепловая мощность, кВт | 60-80±2 |
| Расход, в зависимости от ассортимента выпекаемых изделий:  газа, м3/час  жидкого топлива, кг/час | 2,5-8,0  4-7,0 |
| Диапазон автоматического поддержания температуры, °С | 30-290 |
| Число оборотов вращения тележки, об/мин | 4-5 |
| Номинальная мощность привода вращения тележки, кВт | 0,25 |
| Номинальная мощность вентилятора, кВт | 0,55 |
| Число вентиляторов, шт | 2 |
| Производительность (хлеб 700 г), кг/час | 150 |
| Габаритные размеры, мм | 2840 х 1900 х 2480 |
| Масса, не более, кг | 2050 |