|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность пароконвектомата, не более, кВт | 12 |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, не более, кВт                                            | 0,4 |
| Количество электродвигателей вентиляторов, шт. | 2 |
| Скорость вращения крыльчаток вентиляторов, об/мин. | 3000 |
| Номинальная потребляемая мощность электронагревателей (ТЭНов), не более, кВт | 11 |
| Количество электронагревателей (ТЭНов), шт. | 2х2 |
| Номинальная потребляемая мощность ламп освещения, не более, Вт | 0,04 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Количество уровней под установку поддонов (630х425) или гастроемкостей GN1/1 (глубиной не более 20 мм), шт. | 4, 5 или 6 |
| Время разогрева пароконвектомата до температуры 260 ± 5, °С, мин., не более:в режиме конвекции  |  9 |
| Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | 100÷500 (1÷5) |
| Габаритные размеры, мм, не болееглубинаширинавысота |  960950720 |
| Масса, кг, не более | 130 |
| Средний срок службы пароконвектомата, лет, не менее | 5 |