|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Подставка | | | |
| Для ПК-10 | Для АПК-6 | Для АПК- 6М | Для АПК- 10М |
| Габаритные размеры не более, мм:  длина  ширина  высота | 950  650  600 | 950  650  800 | 850  700  800 | 850  700  600 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 250 | | | |
| Масса не более, кг | 28 | 30 | 35 | 33 |
| Количество уровней под установку гастроемкостей, шт. | 12 | 18 | 20 | 12 |
| Типоразмеры устанавливаемых гастроемкостей | Поддон GN1/1-20 (530 х 325)  Решетка 530 х 325  Поддон 400 х 600 | | Поддон GN1/1-20 (530 х 325)  Решетка 530 х 325 | |
| Срок службы, не менее, лет | 5 | | | |

Подставка для АПК-6

[](http://www.irtysh.com.ru/images/pages/hporackapk6.jpg)

Подставка для АПК-10

[](http://www.irtysh.com.ru/images/pages/hporackapk6.jpg)