|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Величина параметра |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт: | 18 |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, не более, кВт                                             | 0,6 |
| Количество электродвигателей вентиляторов, шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность электронагревателей (ТЭНов), не более, кВт | 17 |
| Количество электронагревателей (ТЭНов), шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность ламп освещения, не более, кВт | 0,06 |
| Количество ламп освещения, шт. | 3 |
| Количество уровней под установку гастроемкостей, шт. | 10 |
| Габаритные размеры (длина х ширина) устанавливаемых гастроемкостей, мм | 530 х 325(GN1/1) глубиной не более 40 мм |
| Время разогрева пароконвектомата до температуры 260 ± 5 °С, мин., не более:- в режиме конвекции  |  10 |
| Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | 100÷500 (1÷5) |
| Габаритные размеры, мм, не болееглубинаширинавысота |  8108301300 |
| Масса, кг, не более | 160 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |