|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Величина параметра |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность печи, не более, кВт | 16 |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, не более, кВт                                             | 0,6 |
| Количество электродвигателей вентиляторов, шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность электронагревателей (ТЭНов), не более, кВт | 15 |
| Количество электронагревателей (ТЭНов), шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность ламп освещения, не более, кВт | 0,04 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Количество уровней под установку поддонов или секций форм хлебопекарных, шт. | 10 |
| Габаритные размеры (длина х ширина) поддона, мм | 600 х 400 |
| Вместимость основных хлебобулочных изделий (хлеб массой 700г), не более, шт. | 50 |
| Производительность (хлеб массой 700г), не более, кг/ч | 53 |
| Время разогрева печи в режиме конвекции  до температуры  290 ± 5 °С, не более, мин: | 10 |
| Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | 100÷500 (1÷5) |
| Габаритные размеры, не более, ммглубинаширинавысота |  9609501300 |
| Масса, не более, кг | 165 |
| Срок службы печи, не менее, лет | 5 |