|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектральный диапазон работы, мкм | 3 – 5 | 3 – 5 | 8 – 12 |
| Фокусное расстояние, мм | 75 – 300 | 55 – 500 | 60 – 360 |
| Диафрагменное число | 2 | 3,1 | 2 |
| Угловое поле зрения, град | 7,3/1,8 | 10,0/1,1 | 11,8/2,0 |
| Концентрация энергии в кружкедиаметром 50 мкм, % | в центре поля зрения >80,на краю поля зрения >50 |
| Пропускание, % | ≥85 |
| Диапазон рабочих температур, град. С | –50…+50 |
| Масса, кг | 11,0 | 16,2 | 11,7 |