|  |  |
| --- | --- |
| Дальность распознавания цели типа «Олень» , м, не менее - с ЭОП 2+поколения - с ЭОП 3 поколения  | 400500 |
| Видимое увеличение, крат  | 5 |
| Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град | 7 |
| Диаметр объектива, мм  | 66 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 135                 |
| Диапазон фокусировки объектива, м  | от 35 до ∞ |
| Диаметр выходного зрачка, мм |  8 |
| Диапазон выверки линии прицеливания, не менее - по высоте  - по направлению  | ±0-10±0-10 |
| Величина одного клика механизма выверки по горизонтали и вертикали, см/100 м  | 1 |
|  |  |
| Удаление выходного зрачка, мм  | 50 |
|  |  |
| Диоптрийная подвижка, дптр  | ±3 |
|  |  |
| Источник питания  | 1,5В, ААх1 |
|  |  |
| Время непрерывной работы, ч, не менее: – при температуре от 0 до плюс 40 °С  – при температуре минус 20 °С  | 153 |
|  |  |
| Габаритные размеры, мм  | 297х97х85 |
|  |  |
| Масса, кг  | 1,2 |