|  |  |
| --- | --- |
| Дальность распознавания цели типа «Олень» , м, не менее  - с ЭОП 2+поколения  - с ЭОП 3 поколения | 400 500 |
| Видимое увеличение, крат | 5 |
| Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град | 7 |
| Диаметр объектива, мм | 66 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 135 |
| Диапазон фокусировки объектива, м | от 35 до ∞ |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 8 |
| Диапазон выверки линии прицеливания, не менее  - по высоте   - по направлению | ±0-10 ±0-10 |
| Величина одного клика механизма выверки по горизонтали и вертикали, см/100 м | 1 |
|  |  |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
|  |  |
| Диоптрийная подвижка, дптр | ±3 |
|  |  |
| Источник питания | 1,5В, ААх1 |
|  |  |
| Время непрерывной работы, ч, не менее:  – при температуре от 0 до плюс 40 °С   – при температуре минус 20 °С | 15 3 |
|  |  |
| Габаритные размеры, мм | 297х97х85 |
|  |  |
| Масса, кг | 1,2 |