**Тип крепления**

Накладной

**Мощность (Вт)**

25

**Световой поток (Лм)**

200

**Диаграмма**

К (концентрированная)

**Цветовая температура (К)**

6000

**Степень защиты**

IP65

**Рассеиватель**

Прозрачный

**Длина, мм**

365

**Ширина, мм**

255

**Высота, мм**

150

**Гарантия**

2

**Входное напряжение**

220 В

**Производитель**

УОМЗ

**Область применения**

**Аналог**

МГЛ 50

**Количество светодиодов**

18

**Климатическое исполнение**

У1

**Рабочий диапазон температур**

от -40° до 45°С

**Вес (кг)**

3,5

**Минимальная партия (шт)**

1

**Класс электробезопасности**

1