|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Материал оболочки | Полиэтилен высокого давления ГОСТ 16337-77 |
| Цвет оболочки | Оранжевый |
| Материал заполнителя | Пенополиуретан |
| Материал световозвращающих полос | Лента световозвращающая скотчлит 3M™ серии 3150-А |
| Наружный диаметр | 700 мм |
| Внутренний диаметр | 430 мм |
| Материал леера | Полиамид с плавучим сердечником |
| Диаметр леера, мм, не менее | 9,5 мм |
| Масса КС-01 | 2,7 кг |
| Масса КС-02 | 4,3 кг |
| Температура воздуха при эксплуатации | от -30°С до +65°С |
| Температура воды при эксплуатации | от -1°С до +30°С |
| Срок службы | 10 лет |
| **Транспортная упаковка** |
| Тип упаковки | ящик из гофрокартона |
| Количество в упаковке | 2 штуки |
| Габаритные размеры ящика | 710х730х260 мм |
| Объём одного тарного места | 0,14 м3 |
| Вес одного тарного места бруттоКС–01КС–02 |  7,0 кг10,5 кг |