**Технические характеристики станции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Шаг частотной сетки, кГц | 5 | 5 | 5 |
| Канальная скорость, кбит/с | 1,2; 2,4 | 1,2; 2,4; 4,8 | 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 |
| Режим | Узкополосный | Узкополосный и режим расширения спектра | |
| ЭИИМ, дБВт | 28 | 31 | 33 |
| Добротность приемной системы, дБ/К | -3 | 0 | 0 |
| Отношение Е/N0 при Рош=10-5, дБ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Масса носимого комплекта, кг (без аккумуляторной батареи и блока сетевого питания) | 4 | 8 | 12 |
| Масса поставочного комплекта, кг | 4 | 12 | 16 |
| Время готовности, не более, мин | 2 | 2 | 3 |
| Время вхождения в связь, не более, сек | 5 | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 30 | 45 |
| Габаритные размеры, мм | 150х300х50 | 300х300х80 | 550х300х80 |