**SPECIFICATIONS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parameter** | **АТS-01/660 (rigid)** | **АТS-01/860 (rigid)** | **АТS-02/660 (flexible)** | **АТS-02/860 (flexible)** |
| Wavelength, nm: | 660±20 | 850-960 (IR) | 660±20 | 850-960 (IR) |
| Irradiation area, cm2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Power density, mW/cm2 | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 |