|  |  |
| --- | --- |
| **Основные тех. характеристики генератора маскирующего шума «Равнина-3» (исп.4х1)** | |
| Шумовой сигнал | аналоговый |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 90 – 11 200 |
| Энтропийный коэффициент качества шумового сигнала, не менее | 0,97 |
| Счетчик времени наработки | встроенный, цифровой |
| Индикация неисправности | звуко-визуальная |
| Кол-во независимых шумовых каналов, шт. | 8 |
| Суммарное количество универсальных выходов | 16 |
| Регулировка уровня шумового сигнала | на каждом из 16-и выходов |
| **Максимальное количество излучателей при параллельном подключении:** | |
| - «легких» виброизлучателей ВП-3 / ВП-4 | 320 / 320 |
| - «тяжелых» виброизлучателей ВД-80 / ВД-120 | 32 / 32 |
| - акустоизлучателей АС-Ш / АСП | 32 / 32 |
| Электропитание изделия | Сеть 220В/50Гц |
| Время непрерывной работы:   - при температуры окружающей среды ниже 35°С, не менее, ч   - при температуры окружающей среды выше 35°С, не менее, ч   - перерыв перед продолжением работы, не менее, ч | 24  8                                  0,5 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 40 |
| Температура окружающей среды:  - при эксплуатации, °С  - при транспортировании и хранении, °С | 5...40                               -35...50 |
| Габаритные размеры генератора, мм | 430\*45\*380 |
| Масса генератора, кг | 2 |