**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот, Гц | 90-11200 |
| Суммарное количество виброакустических выходов | 8 |
| Коэффициент качества шумового сигнала, не менее | 0,98 |
| Напряжение питающей электросети, В | 187...242 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 350 |
| Время непрерывной работы, ч | 24 |
| Количество магнитных антенн | 3\* |
| Температура окружающей среды:  - при эксплуатации, °С  - при транспортировании и хранении, °С | 5...40  -35...50 |
| Габариты (исполнение Шкаф 19" 15U), мм | 770\*600\*520 |

\* Выполняется в виде петель (рекомендованная длина кабеля каждой петли не более 400м), проложенных по противоположным сторонам помещения таким образом, чтобы внутри помещения маскирующие поля компенсировались, за пределами - суммировались.