**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот при неравномерности ±3 дБ, Гц | 50-20000 |
| Выходная мощность при нагрузке, Вт:                                     4 Ом                                     8 Ом                                     16 Ом |  2\*52\*102\*10 |
| Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ:       - от акустических систем «Стелла-2»       - от акустических систем «Стелла-4»       - от акустических систем «Стелла-8» |   869295 |
| Коэффициент нелинейных искажений при уровне звукового давления 85 дБ на расстоянии 1м от акустических систем «Стелла», не более, % | 0,1 |
| Отношение сигнал/шум, не менее, дБ | 70 |
| Глубина регулировки тембра на частотах 100 Гц и 10 кГц, не менее, дБ |  ±10 |
| Входное напряжение/входное сопротивление, мВ/Ом:             -  симметричный вход микрофонного пульта             - симметричный вход динамического микрофона             -  линейный несимметричный вход |  250/6001/600100/10000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 0,77 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | 8 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 290\*80\*185 |
| Масса не более, кг | 5 |