**Характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, Гц | **Стелла-2** | **Стелла-4** | **Стелла-8** |
| 80 - 17000 | 60 – 17000 | 80 – 20000 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне рабочих частот, не более, дБ | 16 | 16 | 16 |
| Синусоидальная электрическая мощность, не менее, Вт | 2 | 4 | 8 |
| Номинальное электрическое сопротивление, Ом | 16±1 | 4±1 | 8±1 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1м от акустической системы при подведении мощности 1 Вт, не менее, дБ | 86 | 92 | 95 |
| Масса, не более, кг | 2,8 | 3,8 | 4,8 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 300\*120\*120 | 280\*160\*170 | 550\*160\*170 |