|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры** | **f, ГГц** | **δf/f, отн. ед** | **Gφ на 10 кГц,  дБ/Гц** | **Рвых, мВт** |
| На биполярных и полевых транзисторах с диэлектри­ческими резонаторами | 1...18 | 1·10-4 | -118...-85 | 10...130 |
| Кварцевые генераторы | 0,05...0,4 | 5·10-6 | -160...-150 | 10...500 |
| На лейкосапфировых резонаторах | 7...10 | 5·10-4 | -140 | 10...50 |