|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры** | **f, ГГц** | **Δf/f, %** | **δ f/f,  отн. ед.** | **Gφ на 10 кГц,  дБ/Гц** | **τпер., мкс** | **Рвых, мВт** |
| Многогенераторные модули с быстрым переключением частоты | 3...18 | 5...20 | 2,5·10-4 | -115...-95 | 1...3 | 5...50 |
| Генераторы с ФАПЧ | 1...12 | - | 1·10-6-1·10-8 | -110...-90 | - | 10...300 |
| Синтезаторы частот | 1...18 | 1...10 | 1·10-6-1·10-8 | -110...-75 | 50...1000 | 10...100 |