|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр качества (не менее)** | **Ширина резонансной линии, Гц** | **Суточная нестабильность частоты (не более)** | **Минимальная наработка, ч** | **90%-ресурс, ч** | **Масса, кг** |
| 5 | 500...600 | 5x10-13 | 12000 | 22000 | 8,5 |
| 20 | 400...500 | 5x10 -14 | 35000 | 90000 | 12 |
| 50 | 400...500 | 3x10-14 | 25000 | 50000 | 10 |
| 34 | не более 500 | 3x10-14 | 45000 | 90000 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
| Quality parameter (min) | Width of resonance line, Hz | Daily frequency instability (max) | MTBF, h | 90% service life, h | Weight, kg |
| 5 | 500...600 | 5x10-13 | 12000 | 22000 | 8.5 |
| 20 | 400...500 | 5x10 -14 | 35000 | 90000 | 12 |
| 50 | 400...500 | 3x10-14 | 25000 | 50000 | 10 |
| 34 | no more 500 | 3x10-14 | 45000 | 90000 | 11 |