|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рабочий диапазон частот входных сигналов, ГГц** | **L** | **S** | **C** | **X, Ku** |
| Коэффициент усиления, не менее, дБ | 25 | 25 | 36...37 | 20 |
| Выходная мощность, Вт | 6 | 6 | 4,5 | 0,5 |
| Интермодуляционные искажения, не более, дБ | -20 | -20 | -40 | -20 |
| Масса с радиатором, г | 250 | 250 | 400 | 200 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operating frequency band of input signals, GHz** | **L** | **S** | **C** | **X, Ku** |
| Gain,dB, min | 25 | 25 | 36...37 | 20 |
| Output power, W | 6 | 6 | 4.5 | 0.5 |
| Intermodulation distortions, dB, max | -20 | -20 | -40 | -20 |
| Weight with a radiator, g | 250 | 250 | 400 | 200 |