**Передатчики РЛС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волноводное сечение, мм | 16x8 | 23x10 | 28,5x12,6 | 48x24 |
| Выходная импульсная мощность, кВт | 20...40 | 0,3...4,5 | 30...70 | 135...270 |
| Скважность импульсов | 20...300 | 10...30 | 15 | 18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating frequencies in waveguide cross-section range, mm | 16x8 | 23x10 | 28.5x12.6 | 48x24 |
| Output pulse power, kW | 20...40 | 0.3...4.5 | 30...70 | 135...270 |
| Pulse ratio | 20...300 | 10...30 | 15 | 18 |