|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Общий нагрев** | **Локально-региональный нагрев** |
| Рабочая частота, МГц | 13,56±0,068 | 40,68±0,023 |
| Выходная регулируемая мощность, Вт | 100...800 | 50...350 |
| Точность измерения температуры, °С | 0,3 | 0,3 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameters** | **General heating** | **Local-regional heating** |
| Operating frequency, MHz | 13.56±0.068 | 40.68±0.023 |
| Output controllable power, W | 100...800 | 50...350 |
| Temperature measurement accuracy, °С | 0.3 | 0.3 |
| Supply voltage, V | 220 | 220 |
| Frequency, Hz | 50 | 50 |