# **Основные технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметров** | **КВТ-1,14- 2,5 / 160 У3-З** | **КВТ-1,14- 2,5 / 250  У3-З** | **КВТ-1,14- 4 / 400  У3-З** |
| Номинальное напряжение, В | 380, 660, 1140 | | |
| Номинальный переменный ток главной цепи, А | 160 | 250 | 400 |
| Номинальный переменный ток отключения главной цепи, кА | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| Сквозные токи, А: - в течение 1 полуволны (амплитудное); - в течение 0,2 с (действующее); | 10000 6000 | 10000 6000 | 12000 7000 |
| Собственное время включения, с, не более | 0,06 | | |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,14 | | |
| Номинальное переменное напряжение цепи управления приводом, В (+10 –15%) | 220 | | |
| Ток цепи управления: - при включении, А (среднее значение) - при удержании во включенном положении, А | 3 0,05 | | |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 10 | | |
| Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В: - постоянного тока; - переменного тока | 440 660 | | |
| Гарантийный срок экплуатации, лет | 2 | | |
| Масса, кг, не более | 13,5 | | |