# **Технические характеристики ЛЗА-551-8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип, обозначения** | **Рабочий диапазон частот, ГГц** | **Прямые потери задержанного сигнала, не более, дБ** | **Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не более, дБ** | **Подавление незадержанного сигнала, не менее, дБ** |
| ЛЗА-511-8-01 | 2 - 4 | 30 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-02 | 2 - 6 | 45 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-03 | 2 - 18 | 55 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-04 | 4 - 8 | 45 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-05 | 4 - 12 | 55 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-06 | 4 - 18 | 55 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-07 | 8 - 12 | 55 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-08 | 8 - 16 | 55 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-09 | 8 - 18 | 55 | 6 | 15 |
| ЛЗА-511-8-10 | 12 - 18 | 55 | 6 | 15 |

**ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**

