|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Величина параметра** |
| Номинальная мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 | 120 | 200 | 270 | 400 | 550 | 780 |
| Напряжение, В | 400 |
| Коэф. мощности | 0,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 1500,3000 |
| Модель двигателя | Volvo, Penta, Yanmar, Daewoo, Doosan, Iveco |
| Модель генератора | Stamford, Leroy |
| Топливо | дизельное сезонное |
| Охлаждение | радиаторное, воздушное |
| Емкость топливного бака, л | 300,500,1000 (в зависимости от степени автоматизации) |
| Габаритные размеры**утепленного блок-контейнера типа *«Тайга»*** |
| Длина | 1600/3100 | 3100/4600 | 4600 | 6000 | 7000 |
| Ширина | 2300 | 2300 | 2300 | 2300/3000 | 3000 |
| Высота | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2700 |
| Масса, т | 1,1/1,5 | 1,3/1,7 | 1,4/1,8 | 1,5/1,9 | 1,7/2,1 | 1,8/2,2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12 |
| Габаритные размеры **утепленного «Кунга»** |
| Длина | 1600 | - |
| Ширина | 2400 | - |
| Высота | 2100 | - |