|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **MC-711** | **MC-811** |
| Диапазон температур | -75…+100 °C | -85…+180 °C |
| Точность температуры по объему | ±0.5 °C | |
| Точность температуры по времени | ±1.0 °C | ±1.0 °C (-85…+100 °C)  ±2.0 °C (+100…+180 °C) |
| Скорость нагрева | +20…+100 °C в течение 20мин. | +20…+180 °C в течение 30мин. |
| Скорость охлаждения | +20…-70 °C в течение 60 мин. | +20…-80 °C в течение 70 мин. |
| Охлаждение компрессоров | воздушное | |
| Размеры рабочей зоны (ШхВхГ) | 400х400х400 мм | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 900х1200х610 мм | |
| Рабочий объем камеры | 64 л | |
| Электропитание | ~ 380 В / 50 Гц, 3ф | |
| Масса | 155 кг | |