|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Диапазон температуры | Диапазон влажности | Объем камеры,л |
| SH | От -20 до +150°СОт -40 до +150°СОт -60 до +150°С | От 30 до 95% | 22,5 |
| 64 |
| SU | - | 22,5 |
| 64 |