|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Диапазон температуры** | **Диапазон влажности** | **Объем камеры, л** |
| PR | От -20 до +100°С | От 20 до 98% | 120 |
| 225 |
| 408 |
| 800 |
| PL | От -40 до +150°С | От 20 до 98% | 120 |
| 225 |
| 408 |
| 800 |
| PSL | От -70 до +150°С | От 20 до 98% | 306 |
| 800 |
| PH | От +10 до +100°С | От 60 до 98% | 120 |
| 225 |
| 408 |
| 800 |
| PU | От -40 до +150°С | - | 120 |
| 225 |
| 408 |
| 800 |
| PG | От -70 до +150°С | - | 306 |
| 800 |
| PDR/PDL | От -40 до +100°С | От 5 до 98% | 408 |
| 800 |
| PCR\* | От -20 до +100°С | От 30 до 98% | 312 |