|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Электропитание | Диапазон температур | Объем камеры, л |
| TSA-71H | 200 В, 3-ф, 50/60 Гц220 В, 3-ф, 60 Гц380 В, 3-ф, 50 Гц400/415 В, 3-ф, 50 Гц | Высокотемп. камерыот +60 до +200 °СНизкотемп. камерыот -70 до 0 °С | 70 |
| TSA-71S |
| TSA-101S | 110 |
| TSA-201S | 200 |
| TSA-41L | Высокотемп. камерыот +60 до +200 °СНизкотемп. камерыот -65 до 0 °С | 40 |
| TSA-71L | 70 |
| TSA-101L | 110 |
| TSA-301L | 300 |