**Камеры большого объема стандартные**

Универсальные камеры для проведения температурных/ влажностных испытаний. Оригинальная система сбалансированного контроля температуры и влажности обеспечивает высокую точность испытаний.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Диапазон температуры/влажности |
| BLR | от +20 до +25°С / 60~70% |
| BLU | от +20 до +25°С |

\* Доступны 7 моделей размерами от 2 до 10

**Камеры большого объема серия H**

Автоматические камеры серии H имеют высокую надежность и широкие диапазоны температуры и влажности.

**Особенности:**

Выбор стандартного режима или режима пониженного энергопотребления для P-/T- инструментария моделей типоразмеров 1-4. Режим пониженного энергопотребления позволяет снизить потребление электроэнергии до 68% при контроле температуры и до 47% при контроле влажности.

* Электронная система клапанов контроля охладителя.
* Безопасный для озонового слоя хладоагент HFC.
* Система разморозки оснащена таймером.
* Метод парового увлажнения упрощает обслуживание установки.
* Даже при возникновении проблем работа может быть продолжена с оставшимся набором функций.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | Диапазон температуры /влажности | Электропитание |
| EBE | от -40 до +80°С/10~95% | 200 В, 3-ф, 50/60 Гц 220 В, 3-ф, 60 Гц 380 В, 3-ф, 50 Гц |
| EBL | от -30 до +80°С/10~95% |
| EBR | от -10 до +80°С/20~95% |
| EBF | от -40 до +80°С |
| EBU | от -30 до +80°С |
| EBUU | от -10 до +80°С |

|  |  |
| --- | --- |
| Типоразмер | Размеры камеры (ШхВхГ), мм |
| 1 | 1020х2100х1970 |
| 2 | 1970х2100х1970 |
| 3 | 3020х2100х1970 |
| 4 | 4070х2100х1970 |
| 6 | 3020х2100х4070 |
| 8 | 4070х2100х4070 |
| 10 | 5120х2100х4070 |

**Камеры большого объема серия VM**

**Особенности:**

Оборудование и блок контроля могут быть размещены по Вашему усмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Диапазон температуры/влажности |
| EBR | от -10 до +80°С / 30~95% |
| EBL | от -30 до +80°С / 30~95% |
| EBUU | от -10 до +80°С |
| EBU | от -30 до +80°С |

|  |  |
| --- | --- |
| Типоразмер | Размеры камеры (ШхВхГ), мм |
| 3 | 3000х2100х1950 (TBR/TBU) 2950х2100х1900 (TBL/TBU) |
| 4 | 4050х2100х1950 (TBR/TBUU) 4000х2100х1900 (TBL/TBU) |
| 6 | 3000х2100х4050 (TBR/TBUU) 2950х2100х4000 (TBL/TBU) |
| 8 | 4050х2100х4050 (TBR/TBUU) 4000х2100х4000 (TBL/TBU) |
| 10 | 5100х2100х4050 (TBR/TBUU) 5050х2100х4000 (TBL/TBU) |
| 12 | 6150х2100х4050 (TBR/TBUU) 6100х2100х4000 (TBL/TBU) |

**Камеры большого объема серия SM**

Универсальные камеры для проведения температурных/ влажностных испытаний. Водяная система охлаждения обеспечивает высокую точность контроля и управления температурой.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Диапазон температуры / влажности |
| SML-2 | от -40 до +180°С / 20~98% |
| SMU-2 | от -40 до +180°С / - |
| SMS-2 | от -70 до +180°С / 20~98% |
| SMG-2 | от -70 до +180°С / - |