#### Особенности, технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение сети,В | 230  Без нулевого провода |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | трехфазный, переменный |
| Номинальная установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Скорость вращения рабочего инструмента (лопатки, венчика или крюка), об/мин | от 98 до 375 |
| Объем дежи, л, не более | 20 |
| Габаритные размеры миксера (ДхШхВ), мм, не более | 795х550х895 |
| Производительность при замешивании дрожжевого теста, кг/ч, не менее | 60 |