#### Особенности, технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Типоразмер ШЖС- |
| 1 | 2 | 3 |
| Род тока | Трехфазный, переменный |
| Частота, Гц | 50 ± 2 |
| Напряжение, В | 230 ± 11,5; без нулевого провода |
| Номинальная потребляемая мощность шкафа, Вт, | 6000+300-600 | 12000+600-1200 | 18000+900-1800 |
| Вместимость шкафа, не более, шт.:- поддонов- секций форм хлебопекарных- форм хлебопекарных | 2420 | 4840 | 61260 |
| Диапазон автоматического поддержания температуры, оС | от 50 до 300 |
| Производительность (хлеб массой 700 г), не более, кг/час | 17 | 34 | 51 |
| 1.1.1.1.17 Производительность шкафа (кг/час) гастрономической, кондитерской продукции зависит от используемого сырья (тесто, мясо, рыба, овощи и т.д.), требований технологии вырабатываемых изделий |