#### Особенности, технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Типоразмер ШЖС- | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Род тока | Трехфазный, переменный | | |
| Частота, Гц | 50 ± 2 | | |
| Напряжение, В | 230 ± 11,5; без нулевого провода | | |
| Номинальная потребляемая мощность шкафа, Вт, | 6000+300-600 | 12000+600-1200 | 18000+900-1800 |
| Вместимость шкафа, не более, шт.:  - поддонов  - секций форм хлебопекарных  - форм хлебопекарных | 2  4  20 | 4  8  40 | 6  12  60 |
| Диапазон автоматического поддержания температуры, оС | от 50 до 300 | | |
| Производительность (хлеб массой 700 г), не более, кг/час | 17 | 34 | 51 |
| 1.1.1.1.17 Производительность шкафа (кг/час) гастрономической, кондитерской продукции зависит от используемого сырья (тесто, мясо, рыба, овощи и т.д.), требований технологии вырабатываемых изделий | | | |