#### Особенности, технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ИФХ-500-2** | **ИФХ-500-2С** |
|  | **Без остекленения двери** | **С остекленением двери** |
| Тип | Стационарный | |
| Конструкция корпуса | Цельносборная | |
| Управление параметрами инкубации и вывода | С помощью модуля оператора (МО) | |
| Габаритные размеры, мм  высота  ширина  глубина | 1890  630  960 | |
| Масса инкубатора, кг  нетто  брутто | 148  160 | |
| Инкубация и вывод | Раздельное | |
| Вместимость яиц в инкубатор (куриных), шт. (при массе яйца не более 56 гр.) | 500 | |
| Количество лотков, шт.  инкубационных  выводных | 6  5 | |
| Вместимость куриных яиц в лоток, шт.  в инкубационный лоток  в выводной лоток | 83  100 | |
| Номинальная мощность инкубатора, Вт | 1400 | |
| МПотребление электроэнергии, кВт/час  не более | 1,4 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 | |
| Поворот лотков | Автоматический и ручной с модуль оператора (МО) | |
| Диапазон автоматического поддержания температуры, ?С | 36-38 | |
| Точность поддержания температуры, ?С | +0,5 | |
| Верхний предел температуры, при котором включается звуковая сигнализация | Задается с пульта управления | |
| Диапазон автоматического поддержания влажности, % | 40-70 | |
| Погрешность показания датчика  влажности, % | 5 | |
| Класс защиты | I | |
| Срок службы (при соблюдении требований данного руководства), лет, не менее | 7 | |