#### Особенности, технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Точность поддержания температуры в зоне установки датчика | ±0,3 оС |
| Точность поддержания влажности | ±5% |
| Дискретность показаний температуры | 0,01 оС |
| Дискретность показаний влажности | 0,1% |
| Количество предустановленных программ инкубирования | 5 |
| Количество пользовательских программ инкубирования | 1 |
| Количество программируемых периодов инкубирования | 6 |
| Напряжение питания, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 930 |
| Габаритные размеры, мм  - высота  - ширина  - глубина | 1230  630  870 |
| Масса инкубатора, кг, не более  - нетто  - брутто | 94  105 |
| Количество лотков, шт.  - универсальный | 6 |
| Вместимость куриных яиц, не более, шт. | 500 |