#### Особенности, технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Вместимость куриных яиц (при массе яйца до 56 гр.), шт, не более | 750 |
| Количество лотков, шт. | 9 |
| Вместимость куриных яиц в лоток, шт. | 83 |
| Диапазон автоматического поддержания температуры, ?С | 36-38 |
| Точность поддержания температуры в зоне установки датчика, ?С | ±0,5 |
| Верхний предел температуры, при котором включается звуковая сигнализация | Задается с пульта управления |
| Точность показания датчика влажности, % | ± 2 |
| Номинальная мощность инкубатора, Вт | 470 |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,4 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Класс защиты | I |
| Габаритные размеры, мм- высота- ширина- глубина | 1180562910 |
| Масса инкубатора не более, кг | 95 |