|  |  |
| --- | --- |
| Дальностьсвязи,  км  L номинальн. | П-268 |
|    10 |    14 |         23 |        26 |      32 |   L номинальн. |
|   L максимальн. |    16 |    20 |         35 |        39 |      48 |   L максимальн. |
| Дальностьсвязи,  км | П-268 | П-296 | КСПП1х4х0.9 | КСПП1х4х1.2 ЗКП1х4х1.2 | МКС4х4х1.2 | Дальностьсвязи,  км |
|   L номинальн. |    10 |    14 |         23 |        26 |      32 |   L номинальн. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение |   Электропитание |  Консервация | Амортизационная рама |
| 2г1.223.041 |  от источника постоянного тока 27 (+3-5) В с заземл. "-" полюсом, ток потребления не более 1,8 А | есть |  есть |
| 2г1.223.041-01 | нет |
| 2г1.223.041-02 | есть |  нет |
| 2г1.223.041-03 | нет |
| 2г1.223.041-04 |  от сети пеpеменного тока 220 (+22 -33) В, 50 Гц, мощность потребления - не более 88 ВА | есть |  есть |
| 2г1.223.041-05 | нет |
| 2г1.223.041-06 | есть |  нет |
| 2г1.223.041-07 | нет |
| 2г1.223.041-08 |  от сети пеpеменного тока 115 (+- 6) В, 400 Гц, мощность потребления - не более 92 ВА | есть |  есть |
| 2г1.223.041-09 | нет |
| 2г1.223.041-10 | есть |  нет |
| 2г1.223.041-11 | нет |