|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальность  связи,  км    L номинальн. | П-268 | | | | | |
| 10 | 14 | 23 | 26 | 32 | L номинальн. |
| L максимальн. | 16 | 20 | 35 | 39 | 48 | L максимальн. |
| Дальность  связи,  км | П-268 | П-296 | КСПП1х4х0.9 | КСПП1х4х1.2 ЗКП1х4х1.2 | МКС4х4х1.2 | Дальность  связи,  км |
| L номинальн. | 10 | 14 | 23 | 26 | 32 | L номинальн. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | Электропитание | Консервация | Амортизационная рама |
| 2г1.223.041 | от источника постоянного тока 27 (+3-5) В с заземл. "-" полюсом, ток потребления не более 1,8 А | есть | есть |
| 2г1.223.041-01 | нет |
| 2г1.223.041-02 | есть | нет |
| 2г1.223.041-03 | нет |
| 2г1.223.041-04 | от сети пеpеменного тока 220 (+22 -33) В, 50 Гц, мощность потребления - не более 88 ВА | есть | есть |
| 2г1.223.041-05 | нет |
| 2г1.223.041-06 | есть | нет |
| 2г1.223.041-07 | нет |
| 2г1.223.041-08 | от сети пеpеменного тока 115 (+- 6) В, 400 Гц, мощность потребления - не более 92 ВА | есть | есть |
| 2г1.223.041-09 | нет |
| 2г1.223.041-10 | есть | нет |
| 2г1.223.041-11 | нет |