|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| Световой поток, лм | 740 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 225х150х45 |
| Размеры упаковки, (ДхШхВ), мм | 230х155х50 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, %, менее | 1 |
| Коэффициент мощности, не ниже | 0,96 |
| Класс электробезопасности | II |
| Класс защиты, IP | 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Температурный диапазон, °С | -10…+45 |
| Цветовая температура, К | 4000 |

* Прочный вандалоустойчивый корпус из поликарбоната.
* Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.
* Корпус светильника снабжен тепловыми зазорами, которые обеспечивают оптимальный отвод тепла от светодиодной платы.
* Светильники могут быть укомплектованы фотоакустическими датчиками с дежурным режимом.
* Возможен заказ светильников «МЕРИДИАН» мощностью 3 Вт, 6 Вт, 8 Вт.
* Материал корпуса/рассеивателя: оптический поликарбонат.