|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| Световой поток, лм | 520 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 176х992 |
| Вес, кг | 3,35 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, %, менее | 1 |
| Коэффициент мощности, не ниже | 0,8 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс защиты, IP | 67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, °С | -10…+45 |
| Цветовая температура, К | 3000/4000 |

* Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон.
* Светильники устанавливаются на грунтовую поверхность.
* Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в верхней части и с диффузором.
* Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:
* Темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
* Антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
* Антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.
* Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта.
* Светильники комплектуются консолью высотой 670мм, по требованию заказчика высота консоли может быть изменена в пределах от 250мм до 1000мм.
* Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.