|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| Световой поток, лм | 3630 |
| Мощность, Вт | 54 |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 620х620х750 |
| Вес, кг | 9,13 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Пульсации светового потока, %, менее | 1 |
| Коэффициент мощности, не ниже | 0,98 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс защиты, IP | 67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, °С | -10…+45 |
| Цветовая температура, К | 3000/4000 |