|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| Световой поток, лм | 2400\* |
| Мощность, Вт | 24\*\* |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 1521х77х163 |
| Размеры упаковки, (ДхШхВ), мм | 1540х90х180 |
| Вес, кг  Нетто  Брутто | 4,4  4,7 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, %, менее | 1 |
| Коэффициент мощности, не ниже | 0,9 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Температурный диапазон, °С | -40…+50\*\*\* |
| Цветовая температура, К | 4000\*\*\*\* |