|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон устанавливаемой температуры, град. С | от 35 до 39 |
| Максимальное отклонение температуры поверхности матраца в разных частях, град. С | 1 |
| Срабатывание тревоги – при отклонении температуры | 0,4 |
| Время непрерывной работы, ч | более 72 |
| Потребляемая мощность, В•А | 50 |
| Габаритные размеры матрасика: |  |
| а) исполнение 3170.10000000: |  |
| – высота, мм | 20 |
| – ширина, мм | 410 |
| – длина, мм | 555 |
| в) исполнение 3170.1000000001: |  |
| – высота, мм | 20 |
| – ширина, мм | 600 |
| – длина, мм | 760 |
| Габаритные размеры блока управления: |  |
| – высота, мм | 220 |
| – ширина, мм | 150 |
| – длина, мм | 200 |
| Масса обогревателя, кг | 4 |