|  |  |
| --- | --- |
| Размер заготовки, мм | до 170 x 160x 25 |
|  |  |
| Рабочая зона, мм | до 150 x 140 |
|  |  |
| Число штрихов на мм | 23, 37.5, 75, 79, 150, 300 |
| Рабочие порядки спектра | 8 – 400 |
| Угол блеска, град | до 70 |
|  |  |
| Относительная эффективность для рабочей длины волны не менее, % | 50 |
|  |  |
| Разрешающая способность в первом рабочем порядке (от теоретического значения) | 0.8 |
| Относительная интенсивность ложных спектральных линий: – Связанных с периодической ошибкой делительной машины (духи Роуланда), в первом и втором порядках, не более, % – Связанных со случайными ошибками нарезки (духи Лаймана), не более, % | 0.01 0.005 |