|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Значение | | | |
| **Модель** | **АГРОМАШ 4000** | | | |
| Тип комбайна | Самоходный колесный | | | |
| Количество барабанов | 1 | | 2 | |
| Производительность, т/ч | 11,5 | | 13,5 | |
| **Двигатель** |  | | | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | | | |
| Марка двигателя |  | АМЗ Д-3045КР |  | АМЗ Д-3045КР |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) |  | 172 (234) |  | 172 (234) |
| Емкость топливного бака, л. | 400 | | | |
| **Жатка** |  | | | |
| Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» | | | |
| Ширина захвата жатки, м | 6,0; 7,0 | | | |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,75 | | | |
| **Молотилка** |  | |  | |
| **Пропускная способность кг/с не менее** | **8,3** | | **9,7** | |
| Ширина молотилки | 1200 | | | |
| Молотильный барабан | Бильный, ротор сепаратор диаметром 550 мм | | Два бильных | |
| Диаметр барабана(ов), мм | 720 | | первого | второго |
|  |  | | 720 | 556 |
| Частота вращения барабана(ов) изменяется бесступенчато в пределах двух диапазонов из кабины комбайна, мин-1 | I диапазон — 230-505,  II диапазон — 440-960. | | I — 230-505,  II — 440-960. | I — 440-960,  II — 600-1310 |
|  | Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня. | | | |
| Общая площадь подбарабанья, кв.м | 2,32 | | | |
| **Соломотряс** |  | | | |
| Длина клавиш, мм | 3600 | | | |
| Число клавишей | 4 | | | |
| Общая поверхность, м2 | 4,44 | | | |
| Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува и двумя вентиляторами осевого типа | | | |
| Тип решет | Жалюзийные, регулируемые | | | |
| Общая площадь очистки, м2 | 4,15 | | | |
| **Зерновой бункер** |  | |  | |
| Эффективная емкость, л | 6500- без надставки, 7300- с надставкой | | | |
| Производительность выгрузного устройства, л/сек | до 80 | | | |
| **Размеры с жаткой 6 м с мотовилом и копнителем** |  | | | |
| Длина, мм | 10720 | | | |
| Ширина, мм, | 6530 | | | |
| Высота, мм | 4200( с надставкой) | | | |
| Масса с жаткой 6 м с мотовилом, кг | 12800\* | | 13200\* | |
| **Скорость движения** |  | |  | |
| Рабочая, км/ч | до 10 | | | |
| Транспортная, км/ч | до 20 | | | |

\* — в том числе 1880 кг – вес жатки